**项目采购需求**

**公务轿车参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 主要技术参数及相关要求 | 数量 | 单位 | 最高投标限价(元) |
| 普通轿车 | 长×宽×高（mm）≥5000 / ≥1850 / ≥ 1450轴距(mm) 2900±100最高车速[km/h] 210±10油箱容积（L）70±50-100km/h加速时间[s] ≥8.5发动机排量（l）≤1.8/国VI额定功率（Kw/rpm） ≥110/≥5000最大输出扭矩（N.m/rpm）≥250/2000±300-4000±1000排放标准 国VI悬架系统[前/后] 双叉臂式独立前悬架 多连杆式独立后悬架制动系统 前后通风盘式 变速箱类6速手自一体或7速双离合 | 7 | 台 | 1260000 |